B543310.111.f01 LUCHTAFSCHEIDER

 versie: 110 datum: 01-01-2020

 1 Fabrikaat: Spirotech b.v.

 2 SpiroVent.

 3 Type: AA075W/025 \Luchtafscheider horizontaal.

 4 Nominale doorlaat: \ ¾ “.

 5 Druktrap (PN): \25.

 6 Temperatuur (°C): \150

 7 \Aansluitingen: Draadaansluiting.

 8 Stand aansluitingen: \ horizontaal.

 9 Materiaal huis: \messing.

 10 \.....

 11 Ontluchter:

 12 - materiaal huis: \messing.

 13 - materiaal vlotter: \ TPX.

 14 - materiaal vlotternaald: corrosievast staal

 AISI 316.

 15 \- materiaal scheidingselement: koper.

 16 \.....

 17 \.....

 18 \.....

 19 \.....

 20 \Toebehoren:

 21 \ basis garantie 20 jaar.