B543310.111.f03 LUCHT-/VUILAFSCHEIDER

 versie: 110 datum: 01-01-2020

 1 Fabrikaat: Spirotech b.v.

 2 SpiroCombi.

 3 Type: Lucht/vuilafscheider MB3 UC150WJ

 4 Nominale doorlaat: \G 1 ½ “.

 5 Druktrap (PN): \10

 6 Temperatuur (°C): \110.

 7 \Aansluitingen: Schroef aansluiting.

 8 \Universeel.

 9 Materiaal huis: \messing

 10 Materiaal scheidingselement: koper.

 11 \.....

 12 Ontluchter:

 13 - materiaal huis: \messing

 14 - materiaal vlotter: \massief kunststof.

 15 - materiaal vlotternaald: corrosievast staal

 AISI 316.

 16 \ met magneet.

 17 \ basis garantie 20 jaar.