B543310.111.f03 LUCHT-/VUILAFSCHEIDER

versie: 110 datum: 01-01-2020

1 Fabrikaat: Spirotech b.v.

2 SpiroCombi.

3 Type: Lucht/vuilafscheider MB3 UC200WJ

4 Nominale doorlaat: \G 2 “.

5 Druktrap (PN): \10

6 Temperatuur (°C): \110.

7 \Aansluitingen: Schroef aansluiting.

8 \Universeel.

9 Materiaal huis: \messing

10 Materiaal scheidingselement: koper.

11 \.....

12 Ontluchter:

13 - materiaal huis: \messing

14 - materiaal vlotter: \massief kunststof.

15 - materiaal vlotternaald: corrosievast staal

AISI 316.

16 \ met magneet.

17 \ basis garantie 20 jaar.