B513130.211.f01 AUTOMATISCHE ONTLUCHTER

 versie: 108 datum: 01-01-2020

 1 Fabrikaat: Spirotech b.v.

 2 SpiroTop.

 3 Type: Automatic Air Vent. AB050/030

 4 Nominale doorlaat (DN): 20.

 5 Aansluiting (bi.) ("): 1/2.

 6 Aansluiting afvoerventiel (bu.) ("): 1/2.

 7 Materiaal huis:\messing.

 8 Materiaal vlotter: \massief kunststof.

 9 Materiaal vlotternaald: corrosievast staal AISI 316.

 10 Druk (kPa): \1.600.

 11 Temperatuur (°C): \110.

 12 \. ....

 13 \Toebehoren:

 14 \ basis garantie 20 jaar.