B543310.111.f01 LUCHTAFSCHEIDER

 versie: 110 datum: 01-01-2020

 1 Fabrikaat: Spirotech b.v.

 2 SpiroVent.

 3 Type: Luchtafscheider High Flow HA100F

 4 Nominale doorlaat: \DN 100.

 5 Druktrap (PN): \10.

 6 Temperatuur (°C): \110.

 7 \Aansluitingen: Flensaansluitingen.

 8 Stand aansluitingen: \horizontaal.

 9 Materiaal huis: \ongelegeerd staal.

 10 \.....

 11 Ontluchter:

 12 - materiaal vlotter huis: \messing.

 13 - materiaal vlotter: \massief kunststof.

 14 - materiaal vlotternaald: corrosievast staal

 AISI 316.

 15 \- materiaal scheidingselement: koper.

 16 \.....

 17 \Vuilaftap:

 OPMERKING: vulaftap alleen bij stalen uitvoering.

 18 \- bovenzijde: aftapkraan.

 19 \.....

 20 \Toebehoren:

 21 \ Basis garantie 5 jaar