B543310.111.f01 LUCHTAFSCHEIDER

versie: 110 datum: 01-07-2020

1 Fabrikaat: Spirotech b.v.

2 SpiroVent.

3 Type: UA125W \Luchtafscheider universele aansluiting

4 Nominale doorlaat: \ G 1 ¼ ”.

5 Druktrap (PN): \6.

6 Temperatuur (°C): \110

7 \Aansluitingen: draadaansluiting.

8 Stand aansluitingen: \universeel

9 Materiaal huis: \messing.

10 \.....

11 Ontluchter:

12 - materiaal huis: \messing.

13 - materiaal vlotter: \massief kunststof.

14 - materiaal vlotternaald: corrosievast staal

AISI 316.

15 \- materiaal scheidingselement: koper.

16 \.....

17 \.....

18 \.....

19 \.....

20 \Toebehoren:

21 \ basis garantie 20 jaar.