B543310.111.f01 LUCHTAFSCHEIDER

 versie: 110 datum: 01-07-2020

 1 Fabrikaat: Spirotech b.v.

 2 SpiroVent.

 3 Type: UA125W \Luchtafscheider universele aansluiting

 4 Nominale doorlaat: \ G 1 ¼ ”.

 5 Druktrap (PN): \6.

 6 Temperatuur (°C): \110

 7 \Aansluitingen: draadaansluiting.

 8 Stand aansluitingen: \universeel

 9 Materiaal huis: \messing.

 10 \.....

 11 Ontluchter:

 12 - materiaal huis: \messing.

 13 - materiaal vlotter: \massief kunststof.

 14 - materiaal vlotternaald: corrosievast staal

 AISI 316.

 15 \- materiaal scheidingselement: koper.

 16 \.....

 17 \.....

 18 \.....

 19 \.....

 20 \Toebehoren:

 21 \ basis garantie 20 jaar.