B543310.311.f01 LUCHT-/VUILAFSCHEIDER,

 versie: 102 datum: 01-01-2020

 1 Fabrikaat: Spirotech b.v.

 2 SpiroCombi. BC250F

 3 Constructie:

 4 Type: Deaerator & Dirt Separator.

 5 Medium: water. \Medium: water/ water-glycol (max. 50%).

 6 Nominale doorlaat:DN 250.

 7 Druktrap (PN): 16. \.....

 8 Temperatuur (°C): 110. \.....

 9 Aansluitingen: Flensaansluiting.

 10 Standaansluiting: horizontaal.

 11 Materiaal huis: koolstof staal. \.....

 12 Materiaal scheidingselement: stalen kern met koperen

 wikkeling.

 13 .....

 14 Ontluchter:

 15 - materiaal huis: messing. \.....

 16 - materiaal vlotter: massief kunststof. \.....

 17 - materiaal vlotternaald: corrosievast staal

 AISI 316.

 18 .....

 19 Vuilaftap.

 20 - bovenzijde: aftapkraan.

 21 - onderzijde: spuikraan.

 22 .....

 23 Toebehoren:

 24 .....