B543310.311.f01 VUILAFSCHEIDER, MAGNETISCH

versie: 102 datum: 01-01-2020

1 Fabrikaat: Spirotech b.v.

2 SpiroTrap met magneet. BE050FM

3 Constructie: beweegbare dry pocket magneet in

dompelbuis. 2 dry pockets vanaf DN200.

4 Type: Vuil afscheider.

5 Medium: water. \Medium: water/ water-glycol (max. 50%).

6 Nominale doorlaat:DN 50.

7 Druktrap (PN): 10. \.....

8 Temperatuur (°C): 110. \.....

9 Aansluitingen: Flensaansluiting.

10 Standaansluiting: horizontaal.

11 Materiaal huis: koolstof staal. \.....

12 Materiaal scheidingselement: stalen kern met koperen

wikkeling.

13 Vuilaftap..

14 onderzijde: spuikraan

15 Toebehoren:

16 ....

17 ....

18 .....