B543220.111.f01 WATERFILTER

versie: 112 datum: 01-01-2020

1 Fabrikaat: Spirotech b.v.

2 SpiroTrap vuilafscheider.

3 Type: UE200WJ vuilafscheider.

4 \Medium: water. \Medium: water/ water-glycol (max. 50%).

5 Nominale doorlaat: \ G 2 “

6 Druktrap (PN): MB3-( 6 Bar ) MBL-(10 Bar )

7 Temperatuur (°C): \110

8 \Aansluitingen: draadaansluiting.

9 Stand aansluitingen: \Universeel.

10 Materiaal huis:\messing.

11 \Materiaal scheidingselement: koper.

12 \ met magneet.

16 \Toebehoren:

17 \ Basis garantie 20 jaar