B543310.311.f01 LUCHT-/VUILAFSCHEIDER,

versie: 102 datum: 01-01-2020

1 Fabrikaat: Spirotech b.v.

2 SpiroCombi. BC200F

3 Constructie

4 Type: Deaerator & Dirt Separator.

5 Medium: water. \Medium: water/ water-glycol (max. 50%).

6 Nominale doorlaat:DN 200.

7 Druktrap (PN): 16. \.....

8 Temperatuur (°C): 110. \.....

9 Aansluitingen: Flensaansluiting.

10 Standaansluiting: horizontaal.

11 Materiaal huis: koolstof staal. \.....

12 Materiaal scheidingselement: stalen kern met koperen

wikkeling.

13 .....

14 Ontluchter:

15 - materiaal huis: messing. \.....

16 - materiaal vlotter: massief kunststof. \.....

17 - materiaal vlotternaald: corrosievast staal

AISI 316.

18 .....

19 Vuilaftap.

20 - bovenzijde: aftapkraan.

21 - onderzijde: spuikraan.

22 .....

23 Toebehoren:

24 .....