B543410.122.f02 VERDELER/VERZAMELAAR

 versie: 101 datum: 01-01-2020

 1 Fabrikaat: Spirotech b.v.

 2 SpiroCross open verdeler met lucht- en

 vuilafscheider.

 3 Type: XC080L

 4 Constructie verdeler: open.

 5 Montagewijze huis: verticaal.

 6 Aantal groepen (st.): .....

 7 Systeemdruk (kPa): 0-1.000.

 8 Temperatuur (°C): 0-110.

 9 Debiet (m3/h): 0-1.500.

 10 Doorstroomsnelheid (m/s): 0-1,5.

 11 Vermogen (kW): 0-9.450.

 OPMERKING: vermogen bij 20K.

 12 .....

 13 Aansluitingen:

 14 - verdeler (DN): 80.

 15 - las aansluiting.

 16 - vuilaftap ("): 1.

 \- vuilaftap ("): 2.

 17 .....

 18 Materiaal: staal.

 19 .....

 20 Toebehoren:

 21 .....