B513130.211.f01 AUTOMATISCHE ONTLUCHTER

versie: 108 datum: 01-01-2020

1 Fabrikaat: Spirotech b.v.

2 SpiroTop. roestvrijstaal

3 Type: Automatic Air Vent. AB050-R007

4 Nominale doorlaat (DN): 20.

5 Aansluiting (bi.) ("): 1/2.

6 Aansluiting afvoerventiel (bu.) ("): 1/2.

7 Materiaal huis:\AISI 316.

8 Materiaal vlotter: \ corrosievast staal AISI 316.

9 Materiaal vlotternaald: corrosievast staal AISI 316.

10 Druk (kPa): \1.000.

11 Temperatuur (°C): \180.

12 \.....

13 \Toebehoren:

14 \ basis garantie 20 jaar.