B543410.122.f03 VERDELER/VERZAMELAAR

versie: 101 datum: 01-01-2020

1 Fabrikaat: Spirotech b.v.

2 SpiroCross open verdeler met lucht- en vuilafscheider

op maat voor Remeha cascadeframes.

3 Type: XC100FK45A01

4 Constructie verdeler: open.

5 Montagewijze huis: horizontaal.

6 Aantal groepen (st.): 2

7 Systeemdruk (kPa): 600.

8 Temperatuur (°C): 0-110.

9 Debiet (m3/h): .....

10 Doorstroomsnelheid (m/s): 0-1,5.

11 Maximaal vermogen (kW): 1.090.

OPMERKING: vermogen bij 20°C.

12 Nom debiet (m3/h): 15

13 Aansluitingen:

14 -verdeler (DN): 100. .

15 - flens (PN): 6.

16 - vuilaftap ("): .....

17 .....

18 -Materiaal: staal.

19 .....

20 Toebehoren:

21 - isolatieset. beschikbaar

22 .....