B543410.122.f03 VERDELER/VERZAMELAAR

 versie: 101 datum: 01-01-2020

 1 Fabrikaat: Spirotech b.v.

 2 SpiroCross open verdeler met lucht- en vuilafscheider

 op maat voor Remeha cascadeframes.

 3 Type: XC100FK45A01

 4 Constructie verdeler: open.

 5 Montagewijze huis: horizontaal.

 6 Aantal groepen (st.): 2

 7 Systeemdruk (kPa): 600.

 8 Temperatuur (°C): 0-110.

 9 Debiet (m3/h): .....

 10 Doorstroomsnelheid (m/s): 0-1,5.

 11 Maximaal vermogen (kW): 1.090.

 OPMERKING: vermogen bij 20°C.

 12 Nom debiet (m3/h): 15

 13 Aansluitingen:

 14 -verdeler (DN): 100. .

 15 - flens (PN): 6.

 16 - vuilaftap ("): .....

 17 .....

 18 -Materiaal: staal.

 19 .....

 20 Toebehoren:

 21 - isolatieset. beschikbaar

 22 .....