B543410.122.f02 VERDELER/VERZAMELAAR

versie: 101 datum: 01-01-2020

1 Fabrikaat: Spirotech b.v.

2 SpiroCross open verdeler met lucht- en

vuilafscheider.

3 Type: XC050L

4 Constructie verdeler: open.

5 Montagewijze huis: verticaal.

6 Aantal groepen (st.): .....

7 Systeemdruk (kPa): 0-1.000.

8 Temperatuur (°C): 0-110.

9 Debiet (m3/h): 0-1.500.

10 Doorstroomsnelheid (m/s): 0-1,5.

11 Vermogen (kW): 0-9.450.

OPMERKING: vermogen bij 20K.

12 .....

13 Aansluitingen:

14 - verdeler (DN): 50.

15 - lasaansluiting

16 - vuilaftap ("): 1.

\- vuilaftap ("): 2.

17 .....

18 Materiaal: staal.

19 .....

20 Toebehoren:

21 .....