B543310.211.f05 LUCHTAFSCHEIDER

 versie: 101 datum: 01-01-2020

 1 Fabrikaat: Spirotech b.v.

 2 SpiroVent Superior vacuümontgasser. MV04A50I

 3 Constructie: luchtafscheider d.m.v. tijdelijke

 onderdruk.

 4 Type: S400-I

 5 \Medium: water. \Medium: water/ water-glycol (max. 40%).

 6 \Werkdruk (kPa): 100-400.

 7 \Maximale installatie volume (m3): 100.

 8 \Temperatuur (°C): 0-90.

 9 \Aansluitspanning (V): 230.

 10 \Aansluitingen main refil

 11 \Aansluitingen outlet ( “): G ¾ “

 12 \Afmetingen (hxbxd) (mm): 930 x 346 x 334.

 13 \ Gewicht (Kg) 34

 14 \Materiaal omkasting: kunststof.

 15 \.Geisoleerde unit.

 16 \- besturingseenheid: elektronisch.

 17 \- storingsmelding: potentiaalvrije contacten.

 18 \Toebehoren:

 19 \.....