B543310.211.f05 LUCHTAFSCHEIDER

versie: 101 datum: 01-01-2020

1 Fabrikaat: Spirotech b.v.

2 SpiroVent Superior vacuümontgasser. MV06B50

3 Constructie: luchtafscheider d.m.v. tijdelijke

onderdruk.

4 Type: S600-B

5 \Medium: water. \Medium: water/ water-glycol (max. 40%).

6 \Werkdruk (kPa): 250-600.

7 \Maximale installatie volume (m3): 325.

8 \Temperatuur (°C): 0-90.

9 \Aansluitspanning (V): 230.

10 \Aansluitingen main refil ( “) G ¾

11 \Aansluitingen outlet ( “): G ¾ “

12 \Afmetingen (hxbxd) (mm): 1.020 x 673 x 360.

13 \ Gewicht (Kg) 63

14 \Materiaal omkasting: kunststof.

15 \.....

16 \- besturingseenheid: elektronisch.

17 \- storingsmelding: potentiaalvrije contacten.

18 \Toebehoren:

19 \.....