B543310.111.f01 LUCHTAFSCHEIDER

versie: 110 datum: 01-01-2020

1 Fabrikaat: Spirotech b.v.

2 SpiroVent.

3 Type: Luchtafscheider High Flow HA150L

4 Nominale doorlaat: \DN 150.

5 Druktrap (PN): \10.

6 Temperatuur (°C): \110.

7 \Aansluitingen: laseinden.

8 Stand aansluitingen: \horizontaal.

9 Materiaal huis: \ongelegeerd staal.

10 \.....

11 Ontluchter:

12 - materiaal vlotter huis: \messing.

13 - materiaal vlotter: \massief kunststof.

14 - materiaal vlotternaald: corrosievast staal

AISI 316.

15 \- materiaal scheidingselement: koper.

16 \.....

17 \Vuilaftap:

OPMERKING: vulaftap alleen bij stalen uitvoering.

18 \- bovenzijde: aftapkraan.

19 \.....

20 \Toebehoren:

21 \ Basis garantie 5 jaar