B543310.311.f01 VUILAFSCHEIDER, MAGNETISCH

 versie: 102 datum: 01-01-2020

 1 Fabrikaat: Spirotech b.v.

 2 SpiroTrap met magneet. BE125FM

 3 Constructie: beweegbare dry pocket magneet in

 dompelbuis. 2 dry pockets vanaf DN200.

 4 Type: Vuil afscheider.

 5 Medium: water. \Medium: water/ water-glycol (max. 50%).

 6 Nominale doorlaat:DN 125.

 7 Druktrap (PN): 10. \.....

 8 Temperatuur (°C): 110. \.....

 9 Aansluitingen: Flensaansluiting.

 10 Standaansluiting: horizontaal.

 11 Materiaal huis: koolstof staal. \.....

 12 Materiaal scheidingselement: stalen kern met koperen

 wikkeling.

 13 Vuilaftap..

 14 onderzijde: spuikraan

 15 Toebehoren:

 16 ....

 17 ....

 18 .....