B513130.211.f01 AUTOMATISCHE ONTLUCHTER

 versie: 108 datum: 01-01-2020

 1 Fabrikaat: Spirotech b.v.

 2 SpiroTop. roestvrijstaal

 3 Type: Automatic Air Vent. AB050-R004

 4 Nominale doorlaat (DN): 20.

 5 Aansluiting (bi.) ("): 1/2.

 6 Aansluiting afvoerventiel (bu.) ("): 1/2.

 7 Materiaal huis:\AISI 316.

 8 Materiaal vlotter: \ corrosievast staal AISI 316.

 9 Materiaal vlotternaald: TPX.

 10 Druk (kPa): \2.500.

 11 Temperatuur (°C): \200.

 12 \.....

 13 \Toebehoren:

 14 \ basis garantie 20 jaar.