B543410.122.f01 VERDELER/VERZAMELAAR

 versie: 101 datum: 01-01-2020

 1 Fabrikaat: Spirotech b.v.

 2 SpiroCross open verdeler met lucht- en

 vuilafscheider.

 3 Type: AX 125

 4 Constructie verdeler: open.

 5 Montagewijze huis: verticaal.

 6 Aantal groepen (st.): 2

 7 Systeemdruk (kPa): 1.000.

 8 Temperatuur (°C): 110.

 9 Debiet (m3/h): 3,6

 10 Doorstroomsnelheid (m/s): 1,5.

 11 Vermogen (kW): 84.

 OPMERKING: vermogen bij 20K.

 12 Aansluitdiameter verdeler/verzamelaar ("):1 ¼

 13

 14 Aansluiting vuilaftap ("): 3/4.

 15 Materiaal: messing.

 16 .....

 17 Toebehoren:

 18 .....