B543410.122.f01 VERDELER/VERZAMELAAR

versie: 101 datum: 01-01-2020

1 Fabrikaat: Spirotech b.v.

2 SpiroCross open verdeler met lucht- en

vuilafscheider.

3 Type: AX 125

4 Constructie verdeler: open.

5 Montagewijze huis: verticaal.

6 Aantal groepen (st.): 2

7 Systeemdruk (kPa): 1.000.

8 Temperatuur (°C): 110.

9 Debiet (m3/h): 3,6

10 Doorstroomsnelheid (m/s): 1,5.

11 Vermogen (kW): 84.

OPMERKING: vermogen bij 20K.

12 Aansluitdiameter verdeler/verzamelaar ("):1 ¼

13

14 Aansluiting vuilaftap ("): 3/4.

15 Materiaal: messing.

16 .....

17 Toebehoren:

18 .....