B513130.211.f01 AUTOMATISCHE ONTLUCHTER

versie: 108 datum: 01-01-2020

1 Fabrikaat: Spirotech b.v.

2 SpiroTop.

3 Type: Automatic Air Vent. AB050/030

4 Nominale doorlaat (DN): 20.

5 Aansluiting (bi.) ("): 1/2.

6 Aansluiting afvoerventiel (bu.) ("): 1/2.

7 Materiaal huis:\messing.

8 Materiaal vlotter: \massief kunststof.

9 Materiaal vlotternaald: corrosievast staal AISI 316.

10 Druk (kPa): \1.600.

11 Temperatuur (°C): \110.

12 \. ....

13 \Toebehoren:

14 \ basis garantie 20 jaar.