B543220.111.f01 WATERFILTER

 versie: 112 datum: 01-01-2020

 1 Fabrikaat: Spirotech b.v.

 2 SpiroTrap vuilafscheider.

 3 Type: AE100 vuilafscheider.

 4 \Medium: water. \Medium: water/ water-glycol (max. 50%).

 5 Nominale doorlaat: \ G 1 “

 6 Druktrap (PN): 10 Bar

 7 Temperatuur (°C): \110

 8 \Aansluitingen: draadaansluiting.

 9 Stand aansluitingen: \ Horizontaal.

 10 Materiaal huis:\messing.

 11 \Materiaal scheidingselement: koper.

 12 \. zonder magneet.

 16 \Toebehoren:

 17 \ Basis garantie 20 jaar